# LaserKutter - Wiki – FabLab Bad Windsheim

# LaserKutter

Der LaserKutter ist ein Bodor 1309XM Laser-Cutter. Aufgrund von gravierenden Problemen mit dem Original-Board (Ruida RDC6332M), betreiben wir ihn mit einem Duet3D Mini5+ und einem PanelDue.

## Firmware-Upgrade

1. Herunterladen der neuesten Firmware von https://github.com/Duet3D/RepRapFirmware/releases
   - Nur für das erste Update: `Duet3_SDiap32_Mini5plus.bin`
   - Für das Haupt-Board: `Duet3Firmware_Mini5plus.uf2`
   - Für die Expansion-Boards: `Duet3Firmware_EXP1XD.bin`
2. Hochladen der neuen Firmware in der oben genannten Reihenfolge (Web-Interface: Files → System → Upload System Files)
3. Das Web-Interface sollte nach dem Upload der Dateien fragen, ob ein Update durchgeführt werden soll
4. Wenn das Update nicht automatisch funktioniert, kann es mit der G-Code-Instruktion `M997` für das Haupt-Board und `M997 Bn` für das Expansion-Board, wobei `n` für die CAN-Bus-Adresse steht, aktualisiert werden
5. Mit `M115` kann die Firmware-Version des Haupt-Boards abgefragt werden, mit `M115 Bn` kann die Firmware-Version des Expansion-Boards mit CAN-Bus-Adresse `n` abgefragt werden